### 接続機器の設定(Cx00ユニット)

接続機器でEcoStruxure Machine Expertソフトウェアを使用して、通信設定を指定します。 通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. EcoStruxure Machine Expertを起動し、新しいプロジェクトを作成します。

2. [Communication Parameters]ウィンドウで[New]を選択します。

3. [Device]から「Tcp/Ip」を選択し、[Name]でわかりやすい名前に変更します。

4. [OK]をクリックします。チャネルツリービューにエントリが挿入されます。

5. [Address]行の[Value]をクリックします。

6. ダブルクリックして、IPアドレスを変更できる入力フィールドに変更します。
   ポートは5000である必要があります（これが標準設定なので、変更しないでください）。Motorola byte orderは「No」です。

7. 左側のフィールドで、接続を選択し、[OK]をクリックします。

8. [Online]メニューから[Login]を選択し、PacControllerと接続します。