### CS1/CJ1シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
チャネルI/O | 0000.00-6143.15 | 0000-6143 |  |
内部補助リレー | W000.00-W511.15 | W000-W511 |
特殊補助リレー | A000.00-A959.15 | A000-A959 | ※1
保持リレー | H000.00-H511.15 | H000-H511 |
タイマ （タイムアップフラグ） | T0000-T4095 | - | ※2
カウンタ （カウントアップフラグ） | C0000 - C4095 | - | ※2
タイマ（現在値） | - | T0000-T4095 |
カウンタ（現在値） | - | C0000 - C4095 |
データメモリ | D00000.00-D32767.15 | D00000-D32767 | ※3
拡張データメモリ (E0-EC) | E000000.00-EC32767.15 | E000000-EC32767 | ※4※5
拡張データメモリ （カレントバンク） | - | EM00000-EM32767 | ※5※6
タスクフラグ (ビット) | TKB00-TKB31 | - | ※2
タスクフラグ (状態) | TK00.00-TK31.07 | TK00-TK30 | ※2
インデックスレジスタ | - | IR00-IR15 | ※7
データレジスタ | - | DR00-DR15 | ※7

※1A000～A447は書込みできません。

※2書込み不可

※3コミュニケーションユニット（CS1W-SCU21）を使用する場合は、D30000～D31599のアドレスは使用しないでください。コミュニケーションボード（CS1W-SCU21/41）を使用する場合は、D32000～D32767アドレスは使用しないでください。これらのアドレスは接続機器側でシステム設定用の領域として使用される場合があります。

※4最大13バンク（E0～EC）まで使用できます。1バンクは32768ワードです。CPUユニットにより使用できるバンク数は異なります。

※5CJM1シリーズには拡張データメモリ（E0～EC、カレントバンクEM）は存在しません。

※6CJ1シリーズには拡張データメモリ（カレントバンクEM）は存在しません。

※7RUN中書込み不可。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語