非表示 表示

1. 接続構成
2. 通信設定
3. 使用可能デバイス

このドライバを使用するときは、メモリリンクコマンドのリストを参照してください。

## 接続構成

- 1:1接続
- 1:n接続の場合

- n:1接続の場合
  UDP接続: 接続機器の最大接続台数は指定されていません。
  TCP接続: 接続機器の最大接続台数は16台です。

- n:m接続
  UDP接続: 表示器と接続機器の最大接続台数は指定されていません。
  TCP接続: 表示器と接続機器の最大接続台数は、表示器1台につき16台です。

MEMO

- UDP接続する場合、接続台数が増えると通信負荷も増えます。

- UDP接続で、複数の接続機器からコマンドが同時に送信された場合、表示器がすべてのコマンドを受信できない場合があります。接続機器側で再試行してください。

- 接続相手をIPアドレス、ポート番号で制限することができます。
  接続相手を制限する場合、UDPの最大接続台数は32台、TCPの最大接続台数は16台になります。

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。