### 接続機器の設定

S7-300/400シリーズの通信設定は、ラダーソフト「SIMATIC Manager」にて行います。

下記手順に従って、以下のように設定します。

設定項目 | 設定内容
--- | ---
通信速度 | 187500 bps
相手先ノード番号 | 2
自局ノード番号 | 1 (任意：ノード番号最大値以下の値を設定してください。)
ノード番号の最大値 | 31

1. [新規作成]のアイコンをクリックします。

2. 任意の名前をつけ[OK]をクリックします。

3. メニューバーより[Insert]→[Station]→[1 SIMATIC 400 Station]を選択します。

   MEMO

   - S7-300シリーズを使用する場合は、［2 SIMATIC 300 Station］を選択してください。

4. プロジェクト内に「SIMATIC 400(1)」が作成されます。CPU内の[Hardware]をダブルクリックします。

5. 「HW Config」画面が表示されます。左のツリーより[SIMATIC 400]→[RACK‐400]を開き、使用している型番のベースユニットを選択し、右上のウインドウにドラッグ＆ドロップします。

6. 設定したラックの中に、使用する電源ユニットをドラッグ＆ドロップします。

7. 同様に、使用するCPUユニットをドラッグ＆ドロップします。

8. 設定したCPUユニット「CPU xxx-xxx」をダブルクリックします。

9. MPIポート設定のダイアログボックスが表示されます。[Properties]を開きます。

10. 「MPI(1) 187.5Kbps」が初期値として設定されていることを確認します。また、 BLUE で設定する相手先ノード番号(PLC Address)となる[Address]も設定します(今回は初期値「2」のまま)。「MPI(1) 187.5Kbps」を選択して[Properties] を開きます。

11. [Network Settings]タブをクリックします。

12. 表示されたダイアログボックスで、通信速度(Transmission rate)とノード番号の最大値(Highest MPI address)を変更することができます(通信速度[187.5Kbps]を選択します)。ノード番号の最大値(Highest MPI address)を変更(今回は[31]に設定)する場合は、[Change]ボックスにチェックを入れると、選択可能になります。設定完了後、[OK]をクリックします。

13. 手順12で表示されたダイアログボックスで[OK]をクリックします。

14. 手順9で表示されたMPIポート設定のダイアログボックスで[OK]をクリックします。

15. 接続機器とラダーソフトの接続を確認します。メニューバーの[Options]→[Set PG/PC Interface]を開きます。

16. [Set PG/PC Interface]ダイアログボックスが表示されます。[Properites]をクリックします。

17. [Transmission]を[187.5Kbps]、[Highest Node Address]を[31]に設定し、[OK]をクリックします。

18. 次に[Diagnostics]をクリックします。

19. [Test]と[Read]をクリックします。

20. 「OK」と表示され、[Bus Nodes]の[0-0]以外にチェックが入っていれば接続機器との接続がされています。[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

21. 「Configure Network」を開きます。使用するCPUユニットを選択し、［Download］ボタンをクリックします。

22. 「PLC Download Selected Stations」のダイアログボックスが表示されたら、「Yes」をクリックしてダウンロードを進めます。

23. ダウンロードが完了すると、ダイアログボックスが閉じます。

24. [Configure Network]ウィンドウを閉じます。[Network Save and Compile]ダイアログボックスが表示されたら[Yes]をクリックします。

25. [Save and Compile]ダイアログボックスが表示されたら、[OK]をクリックします。

以上で接続機器の設定は完了です。

MEMO

- IPCを使用する場合、クロックの同期化はサポートされていません。BLUEでの[スレーブとしてクロック同期する]の設定は無視されます。