### CutyAxis2シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
パラメータ | P000.00 - P046.31 | P000 - P046 | - | ※1 ※2
ポイントテーブル | PT00000.00 - PT00009.31 PT00100.00 - PT00109.31 PT00700.00 - PT00709.31 | PT00000 - PT00009 PT00100 - PT00109 PT00700 - PT00709 | ※1 ※3
ポイントテーブル（連続） | PTC00000.00 - PTC00009.31 PTC00100.00 - PTC00109.31 PTC00700.00 - PTC00709.31 | PTC00000 - PTC00009 PTC00100 - PTC00109 PTC00700 - PTC00709 | ※1 ※4 ※5
数値モニタ | M00.00 - M17.31 | M00 - M17 | ※1※6
I/Oモニタ | IO0.00 - IO0.31 | IO |  | ※1 ※6 ※7
アラーム発生状況 | ALM0.00 - ALM8.15 | ALM0-ALM8 | ※6 ※7
機械原点書換 | - | ZSET | - | ※1 ※7 ※8
偏差カウンタセット | - | ESET | ※1 ※7 ※8
ポイント番号指定 | - | PNT |  | ※7 ※8
非常停止 | - | EMC | ※7 ※8
JOG運転 | - | JOG | ※7 ※8
ティーチング | - | TDIN | ※7 ※8
アラームリセット | - | ARST | ※7 ※8
アラーム履歴クリア | - | HCL | ※7 ※8
CPUリセット | - | RESET | ※7 ※8
EEPROM書込み | - | FLASH | ※7 ※8
サーボオン/オフ | SV | - | - | ※7 ※8
スタートオン/オフ | STR | - | ※7 ※8
原点復帰スタートオン/オフ | ZSTR | - | ※7 ※8
原点減速LSオン/オフ | DEC | - | ※7 ※8
入力分岐オン/オフ | EXIN | - | ※7 ※8
一時停止オン/オフ | HOLD | - | ※7 ※8
シングルブロックオン/オフ | SBK | - | ※7 ※8

※132ビットデバイス。 ※2使用可能なパラメータは、接続機器によって異なります。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。 ※3デバイスのアドレスの内容: ※4デバイスのアドレスの内容: ※5ポイントテーブル（連続）デバイスでは、1つのポイントテーブル番号範囲から別のポイントテーブル番号範囲にまたがる複数の連続アドレスの読出しと書込みを設定できます。 ※6書込み不可 ※7コマンドが各デバイスに割り付けられています。デバイスとコマンドの対応は表を参照してください。 ※8読出し不可。

##### デバイスとコマンドの対応

デバイス | 設定値 | コマンド | 機能
--- | --- | --- | ---
IO | - | IO | IOステータス
ALM0-ALM8 | - | ALM | アラーム発生状況
PNT | ポイント番号 | PNT | ポイント番号指定
EMC | 0 | EMCON | 非常停止オン
1以上 | EMCOFF | 非常停止オフ
JOG | 0 | PJOG | 前進JOG
1 | NJOG | 後進JOG
2以上 | JOGOFF | 一時停止JOG運転
ZSET | 設定値 | ZSET | 機械原点書換
ESET | 設定値 | ESET | 偏差カウンタセット
TDIN | 任意の値 | TDIN | ティーチング
ARST | 任意の値 | ARST | アラームリセット
HCL | 任意の値 | HCL | アラーム履歴クリア
RESET | 任意の値 | RESET | CPUリセット
FLASH | 任意の値 | FLASH | EEPROM書込み
SV | SET | SVON | サーボオン
RESET | SVOFF | サーボオフ
STR | SET | STRON | スタートオン
RESET | STROFF | スタートオフ
ZSTR | SET | ZSTRON | 原点復帰スタートオン
RESET | ZSTROFF | 原点復帰スタートオフ
DEC | SET | DECON | 原点減速LSオン
RESET | DECOFF | 原点減速LSオフ
EXIN | SET | EXINON | 拡張入力オン
RESET | EXINOFF | 拡張入力オフ
HOLD | SET | HOLDON | 一時停止オン
RESET | HOLDOFF | 一時停止オフ
SBK | SET | SBKON | シングルブロックオン
RESET | SBKOFF | シングルブロックオフ

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語