### PLC-5シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
Input File | I:0/0 - I:377/17 | I:0 - I:377 |  |
Output File | O:0/0 - O:377/17 | O:0 - O:377 |
Status File | S:0/0 - S:163/15 | S:0 - S:163 |  |
Bit File | B3:0/0-B999:999/15 | B999:0 - B3:999 |  |
Timer File | Enable | T3:0/ - T999:999/ | EN | T3:0. -T999:999. | - |  |
Timing | TT | - |
Done | DN | - |
Preset | - | PRE |
Accumulated | - | ACC |
Counter File | Up Enable | C3:0/ - C999:999/ | CU | C3:0. - C999:999. | - |
Down Enable | CD | - |
Done | DN | - |
Overflow | OV | - |
Underflow | UN | - |
Update Acc | UA | - |
Preset | - | PRE |
Accumulated | - | ACC |
Control File | Enable | R3:0/ - R999:999/ | EN | R3:0. - R999:999. | - |
Enable Unload | EU | - |
Done | DN | - |
Empty | EM | - |
Error | ER | - |
Unload | UL | - |
Inhibit Comp. | IN | - |
Found | FD | - |
Length | - | LEN |
Position | - | POS |
Integer File | N3:0/0 - N999:999/15 | N3:0 - N999:999 |  |
Floating Point File | ------ | F3:0-F999:999 |  | 32ビットアドレスのみ
String File | ------ | ST3:0 - ST999:999 |  |
ASCII File | A3:0/0 - A999:999/15 | A3:0 - A999:999 |  |
BCD File | D3:0/0 - D999:999/15 | D3:0 - D999:999 |

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語