### 接続機器の設定

通信設定はインバータ前面のデジタルオペレータのMENUキー、DATA/ENTERキー、アップキー、ダウンキーまたはShift/RESETキーで行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. MENUキーを押して［アドバンスプログラム］を選択します。

2. DATA/ENTERキーを押します。

3. アップキーまたはダウンキーを押して設定する項目を表示します。

4. DATA/ENTERキーを押します。

5. アップキー、ダウンキーまたはShift/RESETキーを押して設定値を表示します。

   パラメータNo. | 設定 | 設定内容
   --- | --- | ---
   H5-01 | 01 | ステーションアドレス（HEX）
   H5-02 | 3 | 伝送速度の選択
   H5-03 | 1 | 伝送パリティの選択
   H5-04 | 3 | 伝送エラー検出時の動作選択
   H5-05 | 1 | 伝送エラー検出選択
   H5-06 | 5 | 送信待ち時間
   H5-07 | 1 | RTS制御あり/なし

6. DATA/ENTERキーを押します。

7. 接続機器を再起動します。
   以上で接続機器の設定は完了です。