### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト(LOGO!Soft Comfort V8.0/V8.1)で行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

MEMO

- ラダーソフトのバージョンは使用する接続機器によります。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. ラダーダイアグラムを作成します。

3. [Tools]メニューから[Ethernet connections]を選択し、以下の内容を設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   IP Address | 192.168.0.1
   Subnet mask | 255.255.255.0
   Gateway | 192.168.0.10

4. [Ethernet connections]の[Ethernet Connections]を右クリックして表示されるメニューから[Add server connection]を選択します。

5. [Local Properties (Server)]で[Connect with an Operator Panel (OP)]と[Accept all connection requests]にチェックを付けます。また[Remote Properties (Client)]の[TSAP]に「02.00」を設定します。

6. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

7. Parameter VM Mappingを更新し、接続機器に通信設定を転送します。

MEMO

- 表示器と接続機器の間に通信がない場合、9秒後に接続が失われます。表示器が再接続を試みる場合、接続が失われると、タイムアウトエラーが表示されます。タイムアウトエラーは自動で復旧します。
  タイムアウトエラーを表示させないためにはウォッチドッグタイマなどを使用して、コネクションのタイムアウト時間より早い周期で常に通信するように設定してください。