### 接続機器の設定

接続機器の設定は接続するポートによって異なります。

##### CPU上のツールポートを使用する場合

ラダーソフトのツールバーの[オプション]から[PLCシステムレジスタ設定]を選択し、[PLCシステムレジスタ設定]ダイアログボックスを表示します。[ツールポート設定]タブを選択して下記のように設定を行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ラダーソフトの設定

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  通信速度 | 19200
  データ長 | 8
  モデム接続 | しない
  動作モード設定スイッチ | SW1：OFF
  ユニットNo. | 1

- 動作モード設定スイッチ

  ディップ スイッチ | 設定 | 設定内容
  SW1 | OFF | 伝送速度：19,200bps

##### CPU上のRS232Cポートを使用する場合

ラダーソフトのツールバーの[オプション]から[PLCシステムレジスタ設定]を選択し、[PLCシステムレジスタ設定]ダイアログボックスを表示します。[COMポート設定]タブを選択して下記のように設定を行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

設定項目 | 設定値
--- | ---
通信速度 | 19200
データ長 | 8
パリティチェック | 奇数
ストップビット | 1
通信モード | コンピュータリンク
モデム接続する | OFF
ユニットNo. | 1

##### コンピュータコミュニケーションユニットAFP2462を使用する場合

ユニット背面の伝送フォーマット設定スイッチを下記の様に設定します。

ディップスイッチ | 設定 | 設定内容
SW1 | ON | システム予約
SW2 | ON | COM1側伝送速度 19200bps
SW3 | OFF
SW4 | ON | COM1側データ長：8ビット
SW5 | ON | システム予約
SW6 | ON | COM2側伝送速度 19200bps
SW7 | OFF
SW8 | ON | COM2側データ長：8ビット

##### マルチコミュニケーションユニットAFP2465と通信ブロックAFP2803を組み合わせて使用する場合

ユニット背面の局番設定スイッチを [1] に設定し、伝送フォーマット設定スイッチを下記の様に設定し ます。

ディップスイッチ | 設定 | 設定内容
SW1 | ON | COM1側動作モード コンピュータリンク
SW2 | ON
SW3 | ON | COM1側伝送速度 19200bps
SW4 | OFF
SW5 | ON | COM2側動作モード コンピュータリンク
SW6 | ON
SW7 | ON | COM2側伝送速度 19200bps
SW8 | OFF

MEMO

- AFP2465はFP2/FP2SHのマルチコミュニケーションユニットです。
  AFP2803はAFP2465に装着する通信ブロックです。