### 接続機器の設定

接続機器の表示部分でモニタされるパラメータを設定することで通信速度を設定します。その他の設定は固定値であり、変更できません。

設定項目 | 設定値
--- | ---
通信方式 | RS232C
通信速度 | パラメータで設定(手順参照)
データ長 | 8 bits
Parity | 偶数
Stop Bits | 1 bit
Flow Control | なし

##### 手順

ここでは30i-Model Aを例に通信速度の設定方法を説明します。

1. パラメータ書込みを許可します。
   接続機器操作盤の[OFFSET]キーを押し、[セッティング]を選択します。
   パラメータ書込みを「0」（不可）から「1」（可）に変更し、[INPUT]キーを押します。

2. 表示器接続用のパラメータ設定を行います。
   接続機器操作盤の[MDI]キーを押し、MDIモードへ移行します。
   MDIモードで[SYSTEM]キーを押してパラメータ画面を表示します。
   [次ページ]を押してパラメータ入力画面を表示します。
   パラメータNo.に「3119」を入力し、3ビット目（3119.3）を0にします。

3. 通信速度を設定します。
   パラメータNo.13101の1ビット目（13101.1）を1にした後、パラメータNo.123に設定値を書込みます。

設定値（Dec） | 転送速度（bps）
--- | ---
9 | 2400
10 | 4800
11 | 9600
12 | 19200

MEMO

- パラメータNo.13101の1ビット目が0の場合、転送速度は19200bps固定です。19200bpsで通信する場合、手順3は必要ありません。

4. 接続機器の電源をOFFし、再度電源を投入します。

MEMO

- CNC側のLCD上のタッチパネル機能は表示器と同時に使用できません。