### 接続機器の設定

通信設定は、ウェブブラウザおよびラダーソフト（Logic Designer）で行います。

<CPU上のシリアルポートの通信設定>

1. 接続機器のIPアドレスを「192.168.1.1」に設定します。

   MEMO

   - 接続機器のIPアドレスの設定方法はFCN/FCJの基本設定用専用ツール（Resource Configurator）のオンラインヘルプを参照してください。

2. パソコンのEthernetポートと接続機器のEthernetポートをLANケーブルで接続します。(HUB経由で接続します。)

3. ウェブブラウザを起動します。

4. アドレス入力ボックスに「http://192.168.1.1/mnt」を入力します。

5. 表示されたダイアログボックスで［ユーザ名］と［パスワード］を入力して、ログインします。

6. [Maintenance Menu]をクリックし、［FCX Maintenance Menu］画面を表示します。

7. [Reboot]をクリックし、［Reboot FCX］画面を表示します。

8. [Reboot (Maintenance Mode)]にチェックを入れます。

9. ［OK］をクリックし、［Reboot］画面を表示します。

10. 接続機器を再起動します。再起動の完了を確認します。

11. [Maintenance Homepage]をクリックし、［STARDOM FCX Maintenance Page］画面を表示します。

12. [OK］をクリックし、［FCX Maintenance Menu］画面を表示します。

13. [Edit]をクリックし、［Edit System Setting Files］画面を表示します。

14. [COM1 Port Setting File]にチェックを入れ、［OK］をクリックします。

15. 設定項目を以下のように設定します。

    設定項目 | 設定内容
    --- | ---
    Baudrate | 19200
    DataBitLength | 8
    StopBitLength | 1
    Parity | EVEN

16. [OK］をクリックし、［Edit System Setting Files (RESULT)］画面を表示します。

17. [Maintenance Menu]をクリックし、［FCX Maintenance Menu］画面を表示します。

18. [Reboot]をクリックし、［Reboot FCX］画面を表示します。

19. [Reboot (Online Mode)]にチェックを入れ、［OK］をクリックします。

接続機器が再起動します。

<制御ロジックのダウンロード手順>

1. ラダーソフトを起動します。

2. MODBUS通信（RTUモード）スレーブ機能の起動を行うために、制御ロジックを作成します。制御ロジック例については、「制御ロジック例」を参照してください。

   制御ロジック例

3. [PORT］横の['COM1']をダブルクリックし、[変数のプロパティ]ダイアログボックスを表示します。

4. ［名前］に接続するポート名を入力し、［OK］をクリックします。

5. [STATION］横の[UNIT#1]をダブルクリックし、[変数のプロパティ]ダイアログボックスを表示します。

6. ［名前］に接続するステーション番号を入力し、［OK］をクリックします。

7. ［ビルド］メニューから［プロジェクトの再コンパイル］を選択します。

8. プロジェクトツリーウィンドウの[Target Setting]をダブルクリックし、［ターゲット設定］ダイアログボックスを表示します。

9. [ホスト名/IPアドレス]に「192.168.1.1」を入力します。

10. [OK]をクリックします。

11. 通信設定を接続機器にダウンロードします。

12. 接続機器を再起動します。

##### 制御ロジック例

表示器と接続機器を接続するには制御ロジックが必要です。

以下に制御ロジック例を示します。

MEMO

- 接続機器のユニットIDを「1 ～ 247」で設定してください。