### 接続機器の設定（CPUユニット上のシリアルポート）

通信設定はCPUユニットのスイッチで設定を行います。通信方式はラダーソフト（LADDER EDITOR for Windows）でアドレスWRF037にA100(H)※1を入力することでRS422/RS485（伝送制御手順1）に設定されます。通信設定を行った後は、接続機器の電源を再投入して設定内容を有効にします。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

※1終端抵抗を有効にする場合には、B100(H)を入力してください。また、A100（またはB100）の下位2桁には、表示器側で設定した号機No.を入力してください。

##### モード設定スイッチ

ディップスイッチ | 設定 | 説明
SW03 | ON | ポート１の伝送速度：19,200 bps
SW04 | OFF
SW05 | ON | ポート1の動作：専用ポート

MEMO

- その他の伝送速度の設定は以下のとおりです。

  SW03 | SW04 | SW05 | 伝送速度
  ON | ON | ON | 4,800 bps
  OFF | ON | ON | 9,600 bps
  OFF | OFF | ON | 38,400 bps