### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はプログラミングソフト (FPWIN GR7S) で行います。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. [プロジェクト新規作成]オプションを選択し、[OK]をクリックします。

2. [PLC機種選択]から[FP7]オプションを選択し、[OK]をクリックします。

3. プロジェクトツリーで[PLCコンフィグレーション]をダブルクリックします。

4. [機能選択]画面から[内蔵ET-LAN設定]オプションを選択し、[OK]をクリックします。

5. [内蔵ET-LAN設定]画面で[通信基本情報]をクリックします。

6. [自局IPアドレス (IPv4)]プロパティを「192.168.1.5」に設定します。

7. [内蔵ET-LAN設定]画面で[ユーザーコネクション情報設定]をクリックします。

8. 接続機器外部装置の設定項目に次の値を指定します。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   コネクション使用指定 | 使用する
   通信方式 | TCP/IP
   オープン方式（サーバ / クライアント） | サーバー接続（相手局任意）
   オープン方式（自動 / 手動） | 自動OPENする
   動作モード設定 | MEWTOCOL-7
   自局ポート番号 | 60001
   未使用コネクション切断時間 | 0

9. [OK]をクリックします。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。