表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 14A | （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル + フエニックス・コンタクト製コネクタ MC1.5/4-ST-3.5 | SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内
14B | （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル + フエニックス・コンタクト製コネクタ MC1.5/4-ST-3.5
14C | （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル1 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + 自作ケーブル2 + フエニックス・コンタクト製コネクタ MC1.5/4-ST-3.5
14D | （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル1 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + 自作ケーブル2 + フエニックス・コンタクト製コネクタ MC1.5/4-ST-3.5 | SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内
GP-4115 (COM1) | 14E | 自作ケーブル + （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル + フエニックス・コンタクト製コネクタ MC1.5/4-ST-3.5 | SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内
14F | 自作ケーブル + （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル + フエニックス・コンタクト製コネクタ MC1.5/4-ST-3.5
14G | 自作ケーブル + （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル1 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + 自作ケーブル2 + フエニックス・コンタクト製コネクタ MC1.5/4-ST-3.5
14H | 自作ケーブル + （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル1 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + 自作ケーブル2 + フエニックス・コンタクト製コネクタ MC1.5/4-ST-3.5

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

MEMO

- RS232C変換ユニット（RCB-CV-MW）と通信ケーブル（CB-RCA-SIO050）は（株）アイエイアイ製パソコン対応ソフト（RCM-101-MW）の付属品です。
- 3台以上の接続機器に接続する場合は、リンク接続端子台またはAMP製4方向ジャンクションを使用します。

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。