表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 19A | 自作ケーブル | ケーブル長：15m以内
GP-4115 (COM1) | 19B | 自作ケーブル | ケーブル長：15m以内

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。 使用できる制御信号に制限がある表示器について ※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。 IPC COM Port

リンクI/Fの信号名

信号名 | RS-232C終端ポート(COM0) | AFP0HCCS1M1 (COM2) | AFP0HCCS2 (COM1) | AFP0HCCS2 (COM2)
SD | S | SD | S1 | S2
RD | R | RD | R1 | R2

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。