デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力リレー | 00000 - 59915 | 000 - 599 |  |
出力リレー |
内部補助リレー |
コントロールリレー | CR0000 - CR3915 | CR00 - CR39 |
タイマ（接点） | T000 - T511 | ------ | - |
カウンタ（接点） | C000 - C511 | ------ |
高速カウンタコンパレータ（接点） | CTC0 - CTC3 | ------ | ※1
タイマ（設定値） | ------ | TS000 - TS511 |  | ※2
カウンタ（設定値） | ------ | CS000 - CS511 | ※2
タイマ（現在値） | ------ | TC000 - TC511 | ※2
カウンタ（現在値） | ------ | CC000 - CC511 | ※2
データメモリ | ------ | DM00000 - DM39999 |
テンポラリデータメモリ | ------ | TM000 - TM511 |
コントロールメモリ | ------ | CM0000 - CM3999 |
デジタルトリマ | ------ | TRM0 - TRM7 | ※2
高速カウンタ（現在値） | ------ | CTH0 - CTH1 | ※2
高速カウンタコンパレータ（設定値） | ------ | CTC0 - CTC3 | ※2

※1書込み不可

※232ビットデバイス

重要:

- KV-700シリーズを接続する場合は、上記のデバイスアドレス範囲内の設定を使用します。
- KV-1000シリーズのデバイスでのみサポートされているデバイスアドレスにアクセスしようとすると、以下のエラーメッセージが表示されます: "読出し要求でエラー応答を受信しました(受信エラーコード:(02)[(0x02)]"または"書込み要求でエラー応答を受信しました(受信エラーコード:(02)[(0x02)]"。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語