## 使用できる制御信号に制限がある表示器について

以下の表示器はRS(RTS)/CS(CTS)の制御信号のみ使用できます。

- ST6000 2nd Genシリーズ

結線図に示すケーブルでRS-232CのER(DTR)/DR(DSR)およびRS-422/485の制御信号が使用されている場合は、以下に示す例の右側の図のように読み替えてください。COMポートのピン配列は表示器のハードウェアのマニュアルを参照してください。

### RS-232CでER(DTR)を使用している場合

ER(DTR)の代わりにRS(RTS)を使用してください。

例1：ER(DTR)を接続機器と接続している場合

例2：ER(DTR)をループバックしている場合

例3: ER(DTR)とRS(RTS)を使用している場合

### RS-422/485で表示器側の制御信号をループバックしている場合

結線図の表示器側の制御ピンの配線は省略してください。ただし、ループバックしていても問題ありません。

例：

注：

- 制御信号を使用していない(例1)、またはRS(RTS)/CS(CTS)のみ使用している(例2)場合は、結線図を読み替える必要はありません。
  例1：
  例2：