### 接続機器の設定(EH-R2LH上のイーサネット通信ポート)

通信設定用のEHリモート子局IPアドレス設定ツール(バージョン1.00)を使用します。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. 子局通信モジュールのモード設定SWで、[INIT]をONの位置に設定します。

MEMO

- モード設定SWの[INIT]がONに設定されている場合、設定は一時的に以下の内容に変更されます。

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  IPアドレス | 192.168.0.1 (固定)
  サブネットマスク | 255.255.255.0
  デフォルトゲートウェイ | 0.0.0.0
  論理ポート | 3004
  通信プロトコル | UDP/IP
  タイムアウト設定 | なし

2. 電源をONにします。

3. EHリモート子局IPアドレス設定ツールを起動します。

4. [接続]をクリックし、現在の設定値を読み出します。

重要:

- アクセスするには、パソコンのIPアドレスの第3オクテットまでを192.168.0に設定する必要があります。(192.168.0.10など)

5. 設定項目を以下のように設定します。

- IPアドレス設定

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  IPアドレス | 192.168.0.1
  サブネットマスク | 255.255.255.0
  伝送速度/方式 | AUTO

- 論理ポートNo.の設定(ポート1)

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  ポートNo. | 3004
  プロトコル | UDP/IP

6. [設定]をクリックします。

7. 設定完了のメッセージを確認し、[OK]を押します。

8. 接続機器の電源をOFFにします。子局通信モジュールのモード設定SWの[INIT]をOFFに設定した後に、接続機器の電源をONにします。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一のネットワークでは一意のIPアドレスを設定してください。

MEMO

- リモート通信モジュールを使用するには、以下のCPU ROMバージョンが必要です。

CPU | サポートバージョン
EHV-CPU128 | ROM Ver.0117以降
EHV-CPU64 | ROM Ver.1117以降
EHV-CPU32 | ROM Ver.2117以降
EHV-CPU16 | ROM Ver.3117以降

MEMO

- EH-R2LHを使用するにはEH-RMAHが必要です。