### 接続機器

接続機器の通信設定は接続機器のディップスイッチとラダーソフト (CX-Programmer) で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### CP1W-CIF11 / CP1W-CIF12-V1のディップスイッチ設定

SW1 | 設定 | 設定内容
--- | --- | ---
2 | ON/OFF | ON：2線式 OFF：4線式
3 | ON/OFF | ON：2線式 OFF：4線式

##### ラダーソフトの設定

1. ラダーソフトを起動します。

2. [ファイル]メニューから[新規作成]を選択し、[PLC機種変更]ダイアログボックスを表示します。

3. [PLC機種]から使用する接続機器を選択します。

4. [PLC機種]から[設定]をクリックし、[PLC機種の設定]ダイアログボックスを表示します。

5. [CPU形式]から使用するCPU形式を選択し、[OK]をクリックします。

6. [ネットワーク種別]から接続方法を選択します。

7. [OK]をクリックします。

8. ワークスペースのツリービューから[PLCシステム設定]をダブルクリックし、[PLCシステム設定]ダイアログボックスを表示します。

9. [シリアルポート1]タブの[通信設定]から「ユーザ設定」にチェックを付けます。

10. 設定項目を以下のように設定します。

    設定項目 | 設定値
    --- | ---
    通信速度 | 19200
    パラメータ | 7,2,E
    モード | 上位リンク
    号機No. | 0

11. [PLCシステム設定]ダイアログボックスを閉じます。

12. 通信設定を接続機器に転送します。

13. 接続機器を再起動します。

MEMO

- 同じネットワークアドレスグループ内で、重複したノードアドレスは設定しないでください。