## 制限

- 通信設定を行う場合、通信方式は表示器のシリアルインタフェースの仕様を確認し、正しく設定してください。シリアルインタフェースが対応していない通信方式を選択した場合の動作は保証できません。シリアルインタフェースの仕様については表示器のマニュアルを参照してください。
- (2400などの)低通信速度が指定されている場合、接続機器が表示器の起動時にパケットを送信すると、パリティエラーが発生する可能性があります。
- イーサネット通信設定を指定する場合は、表示器のポートにポート番号3320～3321、8000～8019、8050～8051、8082を使用することは避けてください。表示器システムはこれらのポートを初期ステート用に使用します。
- 接続機器にKeepAliveがある場合は、KeepAliveを設定します。通信がKeepAliveなしで中断した場合、接続機器は再接続できない場合があります。
- イーサネット通信（TCP）のポート番号が固定されている場合、コネクションがクローズされてから再接続するまでに時間がかかる場合があります。