### 接続機器の設定

INNERボードの通信設定は、ラダーソフトの[I/Oテーブル]を開き、[CS**-CPU**]（設定する接続機器のCPU）を右クリックして表示されるメニューから[INNERボードソフトスイッチ]を選択して、下記の設定を行います。

設定項目 | 設定内容
--- | ---
WIRE（2線/4線式スイッチ）※1 | 4線式
TERM（終端抵抗スイッチ）※2 | ON
任意設定の有無※3 | 任意設定
伝送速度 | 19200
パラメータ | 1,7,2,E
モード | デフォルト（上位リンク）
送信ディレー時間 | 0
CS制御 | なし
ユニットNo. | 任意
自ネットワークアドレス※4 | 任意
ノードアドレス設定ロータリースイッチ※5 | 任意

※1INNERボード前面のWIREスイッチにて設定します。

※3「任意設定の有無」は使用するラダーソフトがCX-Oneの場合のみ設定できます。

※4ネットワーク越えアクセスをする際に使用するパラメータです。設定は「CX-Netネットワークコンフィグレーション」のルーチングテーブルにて行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

※5ネットワーク越えアクセスをする際に使用するパラメータです。設定は、ネットワーク越えアクセスの際に使用するController Linkユニット前面のロータリースイッチにて行います。

MEMO

- 同じネットワークアドレスグループ内で、重複したノードアドレスは設定しないでください。