非表示 表示

1. 接続構成
2. 通信設定
3. 結線図
4. 使用可能デバイス

1. 設定項目リスト

重要:

- 信号ケーブルの切断または表示器の誤動作による通信の中断などの問題が発生してもインバータ側で異常を検出できないため、インバータの交信リトライ機能または交信チェック機能を使用して予防策を講じてください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。
- 通信している状態でインバータをリセットしないでください。誤動作の原因になる場合があります。インバータをリセットする前に表示器をオフラインにしてください。

## 接続構成

- 1:1接続

- 1:n接続

MEMO

- 接続機器の最大接続台数は31台です。

MEMO

- 接続機器の最大接続台数は62台です。

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 結線図

以下に示す結線図と接続機器のメーカーが推奨する結線図が異なる場合がありますが、

本書に示す結線図でも動作上問題ありません。

- 接続機器本体のFG端子はD種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 表示器内部でSGとFGは接続されています。接続機器とSGを接続する場合は短絡ループが形成されないようにシステムを設計してください。

- ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。

重要:

- 次の表に示すように、パラメータのタイプによっては“9999”と入力する必要があります(パラメータの設定が無効であるなどの意味)。この場合、表示器から読み書きされるデータは以下のとおりです。

  インバータ | インバータの設定 | 書込みデータ | 読み出しデータ
  --- | --- | --- | ---
  FR-S500/FR-F500Jシリーズ | --- | -1 (0xFFFF) | -1 (0xFFFF)
  888 | -16 (0xFFF0) | -16 (0xFFF0)
  上記以外のシリーズ | 9999 | -1 (0xFFFF) | -1 (0xFFFF)
  8888 | -16 (0xFFF0) | -16 (0xFFF0)

### 設定項目リスト

ワードアドレス | FR-E700シリーズ | FR-E500シリーズ | FR-S500シリーズ | FR-F500Jシリーズ
--- | --- | --- | --- | ---
S00 | 運転モード | 運転モード | 運転モード | 運転モード
S01/SL01※1 | 出力周波数/回転速度 | 出力周波数 [回転数] | 出力周波数 [回転数] | 出力周波数 [回転数]
S02 | 出力電流 | 出力電流 | 出力電流 | 出力電流
S03 | 出力電圧 | 出力電圧 | - | -
S04/SL04※1 | 特殊モニタ | - | - | -
S05 | 特殊モニタ選択No. | - | - | -
S06/SL06※1 | 出力周波数/回転速度 | - | - | -
S07 | 出力電流 | - | - | -
S08 | 出力電圧 | - | - | -
S09/SL09※1 | 周波数設定値/回転速度設定値 | - | - | -
S10 | - | - | - | -
S11 | モータトルク | - | - | -
S12 | コンバータ出力電圧 | - | - | -
S13 | 回生ブレーキ使用率 | - | - | -
S14 | 電子サーマル負荷率 | - | - | -
S15 | 出力電流ピーク値 | - | - | -
S16 | コンバータ出力電圧ピーク値 | - | - | -
S17 | - | - | - | -
S18 | 出力電力 | - | - | -
S19 | 入力端子状態 | - | - | -
S20 | 出力端子状態 | - | - | -
S21 | - | - | - | -
S22 | - | - | - | -
S23 | - | - | - | -
S24 | 積算通電時間 | - | - | -
S25 | - | - | - | -
S26 | 実稼働時間 | - | - | -
S27 | モータ負荷率 | - | - | -
S28 | 積算電力 | - | - | -
S29 | - | - | - | -
S30 | - | - | - | -
S31 | - | - | - | -
S32 | - | - | - | -
S33 | - | - | - | -
S34 | - | - | - | -
S35 | PID目標値 | - | - | -
S36 | PID測定値 | - | - | -
S37 | PID偏差 | - | - | -
S38 | オプション入力端子状態1 | - | - | -
S39 | オプション入力端子状態2 | - | - | -
S40 | オプション出力端子状態 | - | - | -
S41 | モータサーマル負荷率 | - | - | -
S42 | インバータサーマル負荷率 | - | - | -
S43 | 異常内容 (最新No.1,No.2) | 異常内容 (最新No.1,No.2) | 異常内容 (最新No.1,No.2) | 異常内容 (最新No.1,No.2)
S44 | 異常内容 (最新No.3,No.4) | 異常内容 (最新No.3,No.4) | 異常内容 (最新No.3,No.4) | 異常内容 (最新No.3,No.4)
S45 | 異常内容 (最新No.5,No.6) | 異常内容 (最新No.5,No.6) | - | -
S46 | 異常内容 (最新No.7,No.8) | 異常内容 (最新No.7,No.8) | - | -
S47 | 運転指令(拡張) | - | - | -
S48 | 運転指令 | 運転指令 | 運転指令 | 運転指令
S49 | インバータステータスモニタ(拡張) | - | - | -
S50 | インバータステータスモニタ | インバータステータスモニタ | インバータステータスモニタ | インバータステータスモニタ
S51/SL51※1 | 設定周波数読出(RAM) | 設定周波数読出(RAM) | 設定周波数読出(RAM) | 設定周波数読出(RAM)
S52/SL52※1 | 設定周波数読出(EEPROM) | 設定周波数読出(EEPROM) | 設定周波数読出(EEPROM) | 設定周波数読出(EEPROM)
S53/SL53※1 | 設定周波数書込(RAM) | 設定周波数書込(RAM) | 設定周波数書込(RAM) | 設定周波数書込(RAM)
S54/SL54※1 | 設定周波数書込 (RAM、EEPROM) | 設定周波数書込(EEPROM) | 設定周波数書込(RAM、EEPROM) | 設定周波数書込(RAM、EEPROM)
S55 | インバータリセット | インバータリセット | インバータリセット | インバータリセット
S56 | 異常内容一括クリア | 異常内容一括クリア | 異常内容一括クリア | 異常内容一括クリア
S57 | パラメータオールクリア | パラメータオールクリア | パラメータオールクリア | パラメータオールクリア
S58 | リンクパラメータ拡張設定 | リンクパラメータ拡張設定 | リンクパラメータ拡張設定 | リンクパラメータ拡張設定
S59 | 第2パラメータ切換 | 第2パラメータ切換 | 第2パラメータ切換 | 第2パラメータ切換

※1 接続機器の設定によって使用できる機器が異なります。4バイトのデータ長にはSデバイス、6バイトのデータ長にはSLデバイスをそれぞれ使用します。 接続機器の設定の詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語