### PC2シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力リレー | X0000 - X07FF | X000 - X07F |  | ※2
出力リレー | Y0000 - Y07FF | Y000 - Y07F | ※2
内部リレー | M0000 - M07FF | M000 - M07F |
キープリレー | K0000 - K02FF | K000 - K02F |
リンクリレー | L0000 - L07FF | L000 - L07F |
特殊リレー | V0000 - V00FF | V000 - V00F |
エッジ通知 | P0000 - P01FF | ------ |
タイマ（接点） | T0000 - T01FF | T000 - T01F | ※2
カウンタ（接点） | C0000 - C01FF | C000 - C01F | ※2
現在値レジスタ | N0000-0 - N01FF-F | N0000 - N01FF | ※3
データレジスタ | D0000-0 - D2FFF-F | D0000 - D2FFF | ※3
リンクレジスタ | R0000-0 - R07FF-F | R0000 - R07FF | ※3
ファイルレジスタ | B0000-0 - B1FFF-F | B0000 - B1FFF | ※3 ※4
特殊レジスタ | S0000-0 - S03FF-F | S0000 - S03FF | ※3
時計時刻レジスタ | ------ | WT0 - WT6 | ※5 ※6

※2XとY、TとCに重複するアドレスを設定することはできません。

(X000/Y000、EX000/EY000、T000/C000、ET000/EC000などのアドレス設定は間違いです。)

※3ビット書き込みを行うと、表示器はいったん接続機器の該当するワードアドレスを読み込みます。次に、読み込んだワードデータのうち対象とするビットを変更し、そのワードデータを接続機器に返します。表示器が接続機器のデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書き込めない場合があります。

※4PC2Jはファイルレジスタをサポートしていません。

※5"時計時刻レジスタ"を書込むと、表示器は接続機器内の"時計時刻レジスタ"のすべてのアドレスを読み出します。続いて表示器は、ユーザーの要求したアドレスのデータを表示器自体が変更した後に、"時計時刻レジスタ"のすべてのアドレスを書き込みます。表示器が接続機器のデータを読込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書き込み処理を行うと、正しいデータが書き込めない場合があります。

※6"時計時刻レジスタ"の内容は次の通りです。

アドレス | 意味 | 備考
WT0 | 曜日 | 0：日曜、1：月曜、2：火曜、3：水曜、4：木曜、5：金曜、6：土曜
WT1 | 年 | 西暦の下2桁
WT2 | 月 |
WT3 | 日 |
WT4 | 時 | 24時間システム
WT5 | 分 |
WT6 | 秒 |

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語