### NX1シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
チャネルI/O | 0000.00 - 6143.15 | 0000 - 6143 |  |
内部補助リレー | W000.00 - W511.15 | W000-W511 |
保持リレー | H000.00 - H511.15 | H000-H511 |
データメモリ | D00000.00 - D32767.15 | D00000-D32767 |
拡張データメモリ (E0-EC) | E000000.00 - EC32767.15 | E000000-EC32767 | ※1

※1最大13バンク (E0～EC) まで使用できます。1バンクは32768ワードです。CPUユニットにより使用できるバンク数は異なります。

BLUEと接続機器で使用されるデバイスの表現は異なります。デバイスの設定時には、これらの違いにご注意ください。

デバイス | BLUE | 接続機器
--- | --- | ---
チャネルI/O | ... | CIO
内部補助リレー | W | WR
保持リレー | H | HR
データメモリ | D | DM
拡張データメモリ (E0-EC) | En | EMn

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  使用可能デバイスのシンボルと用語