### MICRO-EHVシリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | ダブルワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | ---
外部入力 | X0000～X0039 | WX000 - WX002 | DX000 |  | ※1
外部出力 | Y0100～Y0123 | WY010 - WY011 | DY000 |
内部出力 | R000-R7BF | - | - |
特殊内部出力 | R7C0-RFFF | - | - |
データエリア | M0000-M7FFF | WM000-WM7FF | DM000-DM7FE |
オンディレータイマ | TD0000 - TD2047 | - | - |
オフディレータイマ | TDN0000-TDN2047 |  |  |
シングルショットタイマ | SS0000-SS2047 | - | - |
ウオッチドッグタイマ | WDT0000-WDT2047 | - | - |
モノステーブルタイマ | MS0000-MS2047 | - | - |
積算タイマ | TMR0000-TMR2047 | - | - |
アップダウンカウンタ | CT000-CT511 | - | - |
アップカウンタ | CU000-CU511 | - | - |
リングカウンタ | RCU000-RCU511 | - | - |
タイマ・カウンタ（経過値） | - | TC0000-TC2047 | - |
ワード内部出力 | WR0000.0-WR7FFF.F | WR0000-WR7FFF | DR0000-DR7FFE |
特殊ワード内部出力 | WRF000.0-WRF1FF.F | WRF000-WRF1FF | DRF000-DRF1FE |

※1書込み不可

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語