### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は三菱電機（株）製の設定ツール(FX3U-ENET-L 設定ツール)で設定します。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

#### 手順

1. 設定ツールを起動します。

2. [Ethernetユニット設定]のプルダウンメニューから設定するFX3U-ENET-Lのモジュール番号を選択します。

3. [動作設定]をクリックし、以下のように設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   交信データコード設定 | バイナリコード送信
   イニシャルタイミング設定 | 常にOPEN待ち(STOP中交信可能)
   IPアドレス | 192.168.0.1
   送信フレーム設定 | Ethernet (V2.0)
   TCP生存確認設定 | 任意

4. [設定終了]をクリックします。

5. [オープン設定]をクリックし、MELSOFT/MCプロトコル用コネクション3を以下のように設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   プロトコル | UDP
   オープン方式 | MCプロトコル(固定)
   生存確認 | 任意
   自局ポート番号(10進数) | 1025
   交信相手IPアドレス | 192.168.0.2
   交信相手ポート番号(10進数) | 1025

MEMO

- 本ドライバでは、MELSOFT/MCプロトコル用コネクション3または4を使用してください。
  固定バッファ用コネクション1、2は使用できません。

6. [設定終了]をクリックします。

以上で接続機器の設定は完了です。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。
- 同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。

MEMO

- システムバージョン2.21以上でFX3U/FX3UC CPUを使用します。

MEMO

- FX3UCとFX3U-ENET-Lを接続するには、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vを使用する必要があります。