### Qシリーズモーションコントローラ(Q***HCPU)

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力リレー | X0000 - X1FFF | X0000 - X1FF0 |  |
出力リレー | Y0000 - Y1FFF | Y0000 - Y1FF0 |
内部リレー | M00000 - M08191 | M00000 - M08176 |
特殊リレー | SM0000 - SM0255 | SM0000 - SM0240 |
保持リレー | L00000 - L08191 | L00000 - L08176 |
アナンシェータ | F00000 - F02047 | F00000 - F02032 |
リンクリレー | B0000 - B1FFF | B0000 - B1FF0 |
データレジスタ | ------ | D0000000 - D0008191 |
特殊レジスタ | ------ | SD0000 - SD0255 |
リンクレジスタ | ------ | W0000 - W1FFF |
モーションレジスタ(#)※1 | ------ | %MR0000 - %MR8191※2 |

※1モーションCPUに設定できるCPUの号機番号は2 - 4です。

※2モーションCPUでのデバイス名は#です。

MEMO

- 選択した号機番号によってアドレス表記が異なります。
  ＜例＞号機番号に0を選択した場合：

  ＜例＞号機番号に1を選択した場合：

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語