### 接続機器の設定

エンジニアリングソフトMELSOFT GX Works3を使用して、接続機器の通信設定を指定します。

詳細については、接続機器のマニュアルを参照してください。

1. エンジニアリングソフトを起動します。

2. ツリービューの[パラメータ]を展開し、[ユニット情報]の[ADP1:FX5-232ADP]をダブルクリックします。

3. [ADP1:FX5-232ADPユニットパラメータ]ウィンドウで以下のパラメータを指定します。

- 基本設定

  設定項目 | 設定値
  プロトコル形式 | Modbus RTUの通信
  パリティ | 偶数
  ストップビット | 1 ビット
  ボーレート | 19,200 bps

- 固定設定

  設定項目 | 設定値
  局番 | 1
  スレーブ応答タイムアウト | 3000
  ブロードキャスト遅延 | 400 ms
  メッセージ待ち時間 | 1 ms

MEMO

- 接続機器のユニットIDを「1 ～ 247」で設定してください。