### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「RSLogix 500」にて行います。

「RSLogix 500」の「Channel Configuration」を開き、[Chan. 0 - System]タブにて設定を行います。

##### Full Duplexの場合

設定項目 | 設定内容
--- | ---
Driver | DF1 Full Duplex
Baud | 19200
Parity | NONE
Stop Bits | 1
Control Line | No Handshaking
Error Detection | CRC
Embedded Responses | Auto-detect
Duplicate Packet Detect | Disabled
ACK Timeout | 50
NAK Retries | 3
ENQ Retries | 3
Source ID | 0

##### Half Duplexの場合

設定項目 | 設定内容
--- | ---
Driver | DF1 Half Duplex Slave
Baud | 19200
Parity | NONE
Stop Bits | 1
Control Line | No Handshaking
Error Detection | CRC
EOT Suppression | Disabled
Duplicate Packet Detect | Disabled
Poll Timeout | 3000
Message Retries | 3
Pre Transmit Delay | 0
Node Address | 0

MEMO

- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。