### 接続機器の設定

リンクI/Fのモードスイッチと設定ツール(Cnetフレームエディター)を使用して、接続機器の通信設定を指定します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### モードスイッチ

- G6L-CUEB/G6L-CUECを使用する場合。

  ロータリースイッチ | 設定内容
  --- | ---
  1 | Dedicated

- G3L-CUEA/G4L-CUEAを使用する場合。

  ロータリースイッチ | 設定内容
  --- | ---
  1※1 | Dedicated

※1 接続機器のインターロックモードで使用する場合は、1に設定します。

接続機器のスタンドアロンモードで使用する場合は、3に設定します。

##### 設定ツール

1. 設定ツールを起動します。

2. [channel]および[Basic Parameters]の設定項目を次のように設定します。

設定項目 | 設定値
--- | ---
Channel | RS422 side
Station | 0
Type | Null Modem
Baud Rate | 38400
Data Bit | 8
Parity | None
Stop Bit | 1
Monitor Entry | 16x20

3. 設定内容を接続機器に転送します。