w

### 接続機器の設定(EH-OBETH上の通信ポート)

基本ユニットとEH-OBETHの両方の通信設定を行います。

##### 基本ユニットの設定

通信設定はラダーソフト（LADDER EDITOR for Windows）で行います。

詳細はラダーソフトのマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトのメニューバーから[オンライン]を選択します。

2. [ウィンドウ]メニューから[I/Oモニタ]を選択します。

3. [編集]メニューから[I/Oモニタ設定]を選択します。

4. [I/O No.]に「WRF03D」と入力します。[点数]の[設定したI/O No.のみ1点を追加/挿入/上書き]チェックボックスを選択し、[追加]をクリックします。

5. [モニタ]メニューから[セットリセット]を選択します。

6. 項目を以下のように設定し、[実行]をクリックします。

設定項目 | 設定値
--- | ---
I/O No. | WRF03D
入力 | 16進
設定値 | 8300

MEMO

- WRF03Dに入力される設定値は各ビットの設定で決まります。8300Hの内容は次の通りです。

  ビット | 設定値 | 設定内容
  --- | --- | ---
  15 | 1 | 設定変更要求
  14 | 0 | 伝送制御手順1
  13 | 0 | 局番なし
  12 | 0 | 予約
  11-8 | 3H | 通信速度(38.4kbps)
  7-0 | 0 | 局番(局番なし)

- 8300HをWRF03Dに設定すると、現在値が0300Hに変わります。

##### EH-OBETH設定

通信設定は接続機器にウェブブラウザでアクセスして行います。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. パソコンでウェブブラウザを起動します。

2. ウェブブラウザのアドレス入力ボックスに「http://192.168.0.1/」と入力し、Enterキーを押します。
ログインダイアログボックスが表示されます。

重要:

- アクセスするには、パソコンのIPアドレスの第3オクテットまでを192.168.0に設定する必要があります。(192.168.0.10など)

MEMO

- EH-OBETHの工場出荷時のIPアドレスは「192.168.0.1」です。

3. [ユーザー名]に「root」と入力し、[実行]をクリックします。

MEMO

- EH-OBETHの工場出荷時のユーザー名は「root」です。パスワードは設定されていません。

4. [SELECT Language]から[Japanese]を選択します。

5. メニューフレームから[ネットワーク設定]を選択します。項目を以下のように設定し、[設定]をクリックします。

設定項目 | 設定値
--- | ---
IPアドレス | 192.168.0.1
サブネットマスク | 255.255.255.0
プロトコル | UDP
ポート番号1 | 3004
ポート番号2 | -

6. メニューフレームから[ポート設定]を選択します。項目を以下のように設定し、[設定]をクリックします。

設定項目 | 設定値
--- | ---
ボーレート | 38400
局番 | なし

7. メニューフレームから[システム管理]を選択します。

8. [保存]チェックボックスを選択し、[実行]をクリックします。

9. [再起動]チェックボックスを選択して変更を有効にし、[実行]をクリックします。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一のネットワークでは一意のIPアドレスを設定してください。
- MICRO-EHシリーズの機器を使用している場合は、BLUEの[シリーズ]リストから[H/EH-150シリーズ]を選択します。

MEMO

- EH-OBETHを使用するには、以下のCPU ROMバージョンが必要です。

CPU | サポートバージョン
EH-*20*** | MFG No. 05Gxx以降
EH-*40*** | MFG No. 05Gxx以降
EH-*64*** | MFG No. 05Gxx以降