### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はTwinCATで行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. 以下の内容を接続機器に設定します。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   Address | 192.168.0.1
   AMS Net Id | 192.168.0.1.1.1

2. ターゲットを接続機器に変更します。
   TwinCAT System Managerのツリービューから[SYSTEM - Configuration]を選択します。

3. [General]タブの[Choose Target]をクリックして表示されるダイアログボックスで接続機器を選択します。ターゲット選択時は[Target Route]および[Remote Route]を「Static」に設定してください。

4. 表示器のIPアドレスおよびAMSネットIdを接続機器に設定します。
   TwinCAT System Managerのツリービューから[SYSTEM - Configuration] - [Route Settings]を選択します。

5. 表示された画面から[Static Route]タブを選択し、[Add]をクリックします。

6. 以下の内容を入力し、[Add Route]をクリックします。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   AmsNetId | 192.168.0.2.1.1
   Transport Type | TCP/IP
   Address Info | 192.168.0.2 (IP Address)
   Target Route | Static
   Remote Route | none

7. TwinCAT PLC Controlでプロジェクトを作成し、接続機器にダウンロードします。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。