### 接続機器の設定

接続機器のMPIアドレスはEM 277 PROFIBUS-DPスレーブモジュールのロータリースイッチで設定します。

接続機器の通信速度には接続しているMPIマスタユニットの通信速度と同じ値が自動的に設定されます。複数のMPIマスタユニットが接続されている場合はすべてのMPIマスタユニットで同じ通信速度を設定してください。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ロータリースイッチ

  ロータリースイッチ | 設定値
  --- | ---
  x10 | 0
  x1 | 2

MEMO

- EM 277 PROFIBUS-DPスレーブモジュールを使用するには、以下のCPUバージョンが必要です。

  CPU | サポートバージョン
  CPU222 | Release 1.10以降
  CPU224 | Release 1.10以降
  CPU224XP | Release 2.0以降
  CPU226 | Release 1.00以降