### 9G

1:1

1:n

番号 | 名前 | 備考
--- | --- | ---
(1) | 自作ケーブル コネクタ 表示器側：端子台 ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |
(2) | AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 |
(3) | （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 |
(4) | （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB |
(5) | 終端抵抗 コネクタ ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |
(6) | 自作ケーブル コネクタ ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |

MEMO

- ケーブル長：100m以内

※1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを以下のように設定してください。

ディップスイッチ | 設定内容
--- | ---
1 | OFF
2 | OFF
3 | OFF
4 | ON

※2 電源I/Oケーブルは（株）アイエイアイ製CB-ERC2-PWBIO*** または CB-ERC2-PWBIO***-RBを推奨します。