### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は接続機器のロータリースイッチとラダーソフト（CX-Programmer）で行います。IPアドレスの設定は自動生成方式(動的)で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### ロータリスイッチの設定

設定項目 | 設定内容
--- | ---
ユニットNo. | 1

設定項目 | 設定内容
--- | ---
NODE No. | x 161 | 0
x 160 | 1

##### ラダーソフトの設定

1. ラダーソフトを起動します。

2. [ファイル]メニューから[新規作成]を選択し、[PLC機種変更]ダイアログボックスを表示します。

3. [PLC機種]から使用する接続機器を選択します。

4. [PLC機種]から[設定]をクリックし、[PLC機種の設定]ダイアログボックスを表示します。

5. [CPU形式]から使用するCPU形式を選択し、[OK]をクリックします。

6. [ネットワーク種別]から接続方法を選択します。

7. [OK]をクリックします。

8. ワークスペースのツリービューから[I/Oテーブル・ユニット設定]をダブルクリックし、[PLC機種選択]ダイアログボックスを表示します。

9. 接続機器を選択してください。

10. [OK]をクリックし、[PLCのI/Oテーブル]ダイアログボックスを表示します。

11. ツリービューの[CPUラック]からリンクI/Fを接続しているスロット番号をダブルクリックし、[ユニットの選択]ダイアログボックスを表示します。

12. ツリービューの[通信]から登録するリンクI/Fを選択します。

13. [OK]をクリックし、[ユニットの追加]ダイアログボックスを表示します。

14. [ユニット番号]に「1」を入力します。

15. [OK]をクリックします。

16. [PLCのI/Oテーブル]ダイアログボックスで登録したリンクI/Fをダブルクリックし、[パラメータの編集]ダイアログボックスを表示します。

17. [設定]タブで[IPアドレス]と[サブネットマスク]を以下のように設定します。

    設定項目 | 設定内容
    --- | ---
    IPアドレス | 192.168.0.1
    サブネットマスク | 255.255.255.0

18. [OK]をクリックします。

19. 通信設定を接続機器

20. 接続機器を再起動します。

##### 備考

- IPアドレスとサブネットマスクに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。