### 接続機器の設定

##### コンピュータコミュニケーションユニットAFPE224300/AFPE224305/AFPE214325を使用する場合

ラダーソフトのツールバーの[オプション]から[PLCシステムレジスタ設定]を選択し、[PLCシステムレジスタ設定]ダイアログボックスを表示します。[COMポート設定]タブを選択して下記のように設定を行います。また、本体内蔵スイッチの設定を行う必要があります。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ラダーソフトの設定

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  データ長 | 8
  パリティチェック | 奇数
  ストップビット | 1
  動作選択 | コンピュータリンク
  モデム接続する | OFF
  2400bpsに自動変更しない | OFF
  ユニットNo. | 1

- 本体内蔵スイッチ

  設定 | 設定内容
  19200 | 伝送速度