表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※1 | 6A | Schneider Electric製D-Shellアダプタ 110 XCA 203 00 + Schneider Electric製RS232 communication cable RJ45 to RJ45 110 XCA 282 01(1m)または110 XCA 282 02(3m)または110 XCA 282 03(6m) |

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※1RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。