### 接続機器

接続機器の通信設定はラダーソフト (CX-Programmer) で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. スタートメニューから[OMRON] - [Communications Middleware Utilities] - [DirectEthernetUtility]を選択します。

2. [Select a network card]から、使用するネットワークカードを選択します。

3. ラダーソフトを起動します。

4. [PLC]メニューから[自動オンライン接続] - [CP1/CP2内蔵Ethernet接続]をクリックし、[CP1/CP2 Ethernet接続]ダイアログを表示します。

5. [接続形式]から[HUB接続]を選択し、[参照]をクリックします。

   ##### 備考

   - 表示器と接続機器を直接接続する場合は、[直接接続]を選択します。

6. 接続する接続機器を選択し、[OK]をクリックします。

7. [接続]をクリックします。

8. ツリービューから[PLCシステム設定]をダブルクリックして、[PLCシステム設定]ウィンドウを表示します。

9. [内蔵Ethernet]タブで以下の設定項目を設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスク | 255.255.255.0
   ノード番号 | 1

10. [FINS/TCP設定]をクリックし、以下の設定項目を設定します。

    設定項目 | 設定値
    --- | ---
    FINS/TCPポート | 初期値(9600)

11. [OK]をクリックします。

12. 通信設定を接続機器に転送します。

13. 接続機器を再起動します。

##### 備考

- IPアドレスとサブネットマスクに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。

- 重複するノード番号は設定しないでください。