### S7-200シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
英語 | ドイツ語 | 英語 | ドイツ語
変数 | V00000.0 - V10239.7 | VW00000 - VW10238 |  |
入力 | I00000.0 - I00015.7 | E00000.0 - E00015.7 | IW00000 - IW00014 | EW00000 - EW00014 | ※1
出力 | Q00000.0 - Q00015.7 | A00000.0 - A00015.7 | QW00000 - QW00014 | AW00000 - AW00014 | ※2
内部マーカー | M00000.0 - M00031.7 | MW00000 - MW00030 |
タイマ | ----- | T00000 - T00255 | ※3
カウンタ | ----- | C00000 - C00255 | Z00000 - Z00255 | ※3

※1CPUの種類によってはIW0～IW2へのアドレスの書き込みができません。これらのアドレスはオンボードI/Oの予約エリアです。

※2接続機器が実行モードの場合のみ、出力デバイスに書き込みできます。接続機器が停止モードに切り替わると、出力デバイスはリセットされます。

※3書込み不可

MEMO

- BLUEのSTRING変数が使用するアドレスエリアのサイズは設定したデバイスによって異なります。
  変数デバイス：接続機器のSTRINGデータタイプと同じ仕様です。バイト数を10に設定している場合、ドライバは11バイトのアドレスエリアを使用します。
  変数デバイス以外：STRING変数に設定したバイト数分のアドレスエリアを使用します。
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語