### 接続機器の設定

接続機器の設定は接続するポートによって異なります。

##### CPU上のツールコネクタを使用する場合

ラダーソフトのツールバーの[オプション]から[PLCシステムレジスタ設定]を選択し、[PLCシステムレジスタ設定]ダイアログボックスを表示します。[ポート設定] タブを選択して下記のよ うに設定を行います。また、CPUユニット内部の[動作モード設定スイッチ]と局番設定スイッチでも同様に設定を行う必要があります。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ラダーソフトの設定

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  通信速度 | 19200

- 動作モード設定スイッチ

  ディップ スイッチ | 設定 | 設定内容
  SW1 | OFF (19200) | 伝送速度
  SW2 | OFF (8) | データ長
  SW3 | OFF (しない) | モデム制御

- 局番設定スイッチ

  設定 | 内容
  1 | ユニットNo.

##### FP10SのCOMポートを使用する場合

ラダーソフトのツールバーの[オプション]から[PLCシステムレジスタ設定]を選択し、[PLCシステムレジスタ設定]ダイアログボックスを表示します。[ポート設定] タブを選択して下記のよ うに設定を行います。また、CPUユニット内部の[動作モード設定スイッチ]と局番設定スイッチでも同様に設定を行う必要があります。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ラダーソフトの設定

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  RS232Cポート モデムを接続する | OFF

- 動作モード設定スイッチ

  ディップ スイッチ | 設定 | 設定内容
  SW4 | OFF (19200) | 通信速度
  SW5 | ON (8) | データ長
  SW6 | ON (あり) | パリティチェック
  SW7 | OFF (奇数) | パリティ
  SW8 | OFF (1) | ストップビット

- 局番設定スイッチ

  設定 | 内容
  1 | ユニットNo.

##### FP10SHのCOMポートを使用する場合

ラダーソフトのツールバーの[オプション]から[PLCシステムレジスタ設定]を選択し、[PLCシステムレジスタ設定]ダイアログボックスを表示します。[ポート設定] タブを選択して下記のよ うに設定を行います。また、CPUユニット内部の[動作モード設定スイッチ]と局番設定スイッチでも同様に設定を行う必要があります。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ラダーソフトの設定

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  COMポート動作選択 | コンピュータリンク
  ボーレート | 19200

- 動作モード設定スイッチ

  ディップスイッチ | 設定 | 設定内容
  DIP SW2 | SW6 | ON | 通信速度
  SW7 | ON
  SW8 | OFF (19200)
  DIP SW1 | SW8 | ON (8) | データ長
  SW6 | ON (奇数) | パリティチェック
  SW7 | ON (奇数)
  SW5 | ON (1) | ストップビット
  SW2 | ON STX(02h)無効 | データ長
  SW3 | OFF | 終端コード
  SW4 | ON CR(0Dh)コード

- 局番設定スイッチ

  設定 | 内容
  1 | ユニットNo.

##### コンピュータコミュニケーションユニットAFP3462を使用する場合

ユニット背面のディップスイッチを下記の様に設定します。

ディップスイッチ | 設定 | 設定内容
SW1 | ON | 伝送速度：19,200bps
SW2 | OFF
SW3 | OFF
SW4 | ON | データ長：8ビット
SW5 | ON | パリティチェック：あり
SW6 | OFF | パリティ設定：奇数パリティ
SW7 | OFF | ストップビット：1ビット
SW8 | OFF | CS、CDを無効