### 接続機器の設定

接続機器側の通信設定はラダーソフト「PL7-07」で行います。

PL7-07で[Configuration]→[Programming Port]を選択し、下記のように通信設定を行います。

設定項目 | 設定値
--- | ---
Type | UNI-TELWAY Master
Bit/sec | 19200
DateBits | 8 bits
Parity Odd | Odd
Stop Bits | 1 bit
Number of Slaves | 8

MEMO

- 接続機器側の設定「Number of Slaves」を超えるアドレスをServer AddressおよびClients Addressに設定しないでください。「Number of Slaves」を超えるアドレスをServer AddressおよびClients Addressに設定した場合、タイムアウトエラーが発生し、接続機器と通信することができません。また、同一シリアルネットワーク上に多数のクライアント機器（表示器・接続機器）を接続する場合、表示器側のタイムアウト時間を大きくしてください。