デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
パラメータ※1 | 000.00 - 991.15 | 000 - 991 |  | ※2 ※3
000.00 - 993.15 | 000 - 993
パラメータ※4 | P037.00 - P037.31 | P037 | - | ※3 ※5
設定項目と設定データ※6 | S00.00 - S59.15 | S00 - S59 |  | ※3 ※7 ※8
設定項目と設定データ※9 | SL00.00 - SL59.31 | SL00 - SL59 | - | ※3 ※7 ※8

※1FR-E500シリーズ、FR-S500シリーズ、FR-F500Jシリーズ、FR-E700シリーズのパラメータ37を除く。 ※2FR-C500シリーズ、FR-S500シリーズ、FR-F500Jシリーズの接続機器のみ範囲000-993を使用できます。 ※3ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読込み、読込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。 ※4FR-E500シリーズ、FR-S500シリーズ、FR-F500Jシリーズ、FR-E700シリーズのパラメータ37です。 ※5FR-E500シリーズ、FR-S500シリーズ、FR-F500Jシリーズ、FR-E700シリーズのパラメータ 37に“P037” (32ビットの接続機器)を指定します。 “037”を使用すると予期しないエラーが発生します。 ※6FR-V500/FR-V500Lシリーズを除くシリーズの設定項目と設定データ。 ※7設定項目はシリーズにより異なります。設定項目の読出しや書込みを行う前に、設定項目一覧表を確認してください。 ※8設定項目の中には読出しまたは書込み専用の項目もあります。設定項目の読出し／書込みを行う前に、下表を参照してください。
設定項目 | 読出し／書込み
--- | ---
S01 - S04、S06 - S46、S49 - S52 SL01 - SL04、SL06 - SL46、SL49 - SL52 | 読出しのみ
S47 - S48、S53 - S57 SL47 - SL48、SL53 - SL57 | 書込みのみ※A
S00、S05、S58 - S59 SL00、SL05、SL58 - SL59 | 読出しおよび書込み
※A データ書込み時にワード書込みを使用します。ビット書込みを使用するとエラーが発生します。 ※9FR-E500シリーズ、FR-S500シリーズ、FR-F500Jシリーズ、FR-E700シリーズ、およびFR-V500/FR-V500Lの設定項目と設定データ。