### インバータシリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
ビットレジスタ※1 | BR0000.0 - BR195C.F | - | - | ※2
レジスタ※1 | - | 0000 - 195C |  | ※2

※1インバータ内ではビットレジスタとレジスタは同じデバイスを構成します。ビットレジスタはビットアドレスにのみ使用されます。
なお、ビット指定時のアクセス方法はデバイスによって異なります。

ビットレジスタ BR0000.0 - BR195C.F

レジスタ

※2使用できるレジスタ番号と読出し／書込みが可能かどうかは、接続機器により異なります。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語