デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
外部入力 | X000 - XFFF | XW000 - XWFF0 |  | ※1
外部出力 | Y000 - YFFF | YW000 - YWFF0 | ※1
内部レジスタ | R000 - RFFF | RW000 - RWFF0 | ※1
グローバルリンクレジスタ | G000 - GFFF | GW000 - GWFF0 | ※1
イベントレジスタ | E000 - EFFF | EW000 - EWFF0 | ※1
キープリレー | K000 - KFFF | KW000 - KWFF0 | ※1
システムレジスタ | S000 - SBFF | SW000 - SWBF0 | ※1
オンディレータイマ | T000 - T1FF | TW000 - TW1F0 | ※1
ワンショットタイマ | U000 - U0FF | UW000 - UW0F0 | ※1
アップダウンカウンタ | C000 - C0FF | CW000 - CW0F0 | ※1
トランスファレジスタ | J000 - JFFF | JW000 - JWFF0 | ※1
レシーブレジスタ | Q000 - QFFF | QW000 - QWFF0 | ※1
拡張内部レジスタ | M000 - MFFF | MW000 - MWFF0 | ※1
拡張内部レジスタ | A000 - AFFF | AW000 - AWFF0 | ※1
タイマ計数値 | ----- | TC000 - TC1FF |
タイマ設定値 | ----- | TS000 - TS1FF |
ワンショットタイマ計数値 | ----- | UC000 - UC0FF |
ワンショットタイマ設定値 | ----- | US000 - US0FF |
カウンタ計数値 | ----- | CC000 - CC0FF |
カウンタ設定値 | ----- | CS000 - CS0FF |
ワークレジスタ | ----- | FW000 - FWBFF |
データレジスタ | ----- | DW000 - DWFFF |
ワークレジスタ | LB0000 - LBFFFF | LBW0000 - LBWFFF0 |
ラダーコンバータ専用ワークレジスタ | LR0000 - LR0FFF | LRW0000 - LRW0FF0 |
ラダーコンバータ専用ワークレジスタ（エッジ専用） | LV0000 - LV0FFF | LVW0000 - LVW0FF0 |
ワード専用ワークレジスタ | ----- | LWW0000 - LWWFFFF |
ロングワード専用ワークレジスタ | ----- | LLL0000 - LLL1FFF | ※2
単精度浮動小数点専用ワークレジスタ | ----- | LF0000 - LF1FFF | ※2 ※3
ワード専用ワークレジスタ (停電保持) | ----- | LXW0000 - LXW3FFF |
ロングワード専用ワークレジスタ (停電保持) | ----- | LML0000 - LML1FFF | ※2
単精度浮動小数点専用ワークレジスタ (停電保持) | ----- | LG0000 - LG1FFF | ※2 ※3
直接メモリアドレス※4 | ----- | DM00000000 - DMFFFFFFFE |

※1接続機器の仕様に基づき、0番目のビットが最上位ビット(MSB)に、15番目のビットが最下位ビット(LSB)に割り付けられています。従って、0番目のビットをONに設定すると、そのビットを先頭にして32768 (0x8000)がワードデバイスに書込まれます。 表示器にビットを割り付けるときにX000をONに設定すると、接続機器上のビットデバイスX000がONに設定されます。 表示器と接続機器のワードデバイスXW000は「32768 (0x8000)」に設定されます。 ※232ビットデバイス。 ※3単精度浮動小数点デバイス。 ※4接続機器のメモリアドレスへのアクセスに使用されます。

重要:

- 直接メモリアドレスを使用して接続機器にアクセスする場合は、システムが使用するメモリアドレスにアクセスしないでください。エラーが発生するおそれがあります。アドレスの詳細については、接続機器のマニュアルを参照してください。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語