### FX3U、FX3UC

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力リレー | X000 - X377 | X000 - X360 |  | ※1 ※2
出力リレー | Y000 - Y377 | Y000 - Y360 | ※1
補助リレー | M0000 - M7679 | M0000 - M7664 |
特殊補助リレー | M8000 - M8511 | M8000 - M8496 | ※3
ステート | S0000 - S4095 | S0000 - S4080 |
タイマ（接点） | TS000 - TS511 | - |
カウンタ（接点） | CS000 - CS255 | - |
タイマ（現在値） | - | TN000 - TN511 |
カウンタ（現在値）1 | - | CN000 - CN199 | ※4
カウンタ（現在値）2 | - | CN200 - CN255 | ※5
データレジスタ | - | D0000 - D7999 | ※6
特殊データレジスタ | - | D8000 - D8511 | ※3
拡張レジスタ | - | R00000 - R32767 |

※1ワードアドレスには20（8進数）で割り切れる値を割り当てることができます。
たとえば、X0、X20、X40...、X360などです。

※2接続機器で入力端子が割り付けられているアドレスには表示器からの書き込みができません。

※3書き込み不可アドレスまたは使用不可アドレス（システム利用）が存在します。これらのアドレスを書き込むと、接続機器が正常に機能しない場合があります。

※4カウンタ（現在値）1とカウンタ（現在値）2のワードアドレスは連続しません。カウンタ（現在値）1とカウンタ（現在値）2に重複するワードアドレスを設定しないでください。たとえば、2つ以上のワードをCN199から書き込むと、エラーが発生します。

※5CN200からCN255のデータ長は32ビットです。

※6データレジスタと特殊データレジスタのワードアドレスは連続しません。データレジスタと特殊データレジスタが重なるワードアドレスは設定できません。たとえば、2つ以上のワードをD7999から書き込むと、エラーが発生します。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語