### 設定例

接続機器の通信設定にはControl Techniques設定ツール(CTSoft Ver.01.10.02)をお使いください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. 設定ツールを起動します。

2. プロジェクトを作成し、ツリービューに[My Drive 1]と[My Drive 2]を表示します。

   MEMO

   - CTNetを使用する場合は、複数のドライバが必要です。ここでは、[My Drive 1]と[My Drive 2]のドライブを使用します。

3. ツリービューで、[My Drive 1]と[My Drive 2]で使用するスロット番号に対して、[Parameters]から[SM-Applications Plus]を選択して、ダイアログボックスを表示します。

4. 設定するパラメータをダブルクリックして、[Edit Parameter]ダイアログボックスを表示します。

5. 以下の各項目を設定して、[OK]をクリックします。

   Parameter | 設定項目 | 設定値
   --- | --- | ---
   マイドライブ1 | マイドライブ2
   22 | CTNet token ring ID | 0 | 0
   23 | CTNet node address | 1 | 255
   24 | CTNet baud rate | 2.5 | 2.5

   MEMO

   - パラメータ25～35はデフォルトで使用してください。

6. 通信設定を接続機器にダウンロードします。

7. 接続機器をリセットします。

8. 通信設定を接続機器に保存します。

MEMO

- 接続機器のユニットIDを「1 ～ 247」で設定してください。