### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の操作部のSELキー、 UPキー、DOWNキー、またはUSERキーで行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. SELキーを長押しして監視モードへ移行します。

2. SELキーを長押しして設定モードへ移行します。

3. UPキーまたはDOWNキーを押して[CoM Ch 9]を表示します。

4. SELキーを長押しします。

5. UPキーまたはDOWNキーを押して設定するパラメータを表示します。

6. SELキーを押します。

7. UPキーまたはDOWNキーを押して設定値を表示します。

8. SELキーを押します。

9. USERキーを押します。

10. 接続機器を再起動します。

##### 設定値

設定パラメータ | 設定値 | 設定内容
--- | --- | ---
STno | 1 | ステーションNo.
CoM | 96od | RS-485 パリティ設定
SCC | rW | RS-485 通信許可

MEMO

- PXG CPUの型式でモデル番号の7桁目が以下の記号の場合、RS-422/485 (2線式)で接続できます。
  M（RS-485）
  V（RS-485＋ディジタル入力(No.1)）
  K（RS-485＋RSV1）
  J（RS-485＋CT1）
  F（RS-485＋ディジタル入力(No.1)＋RSV1）
  U（RS-485＋ディジタル入力(No.1, 2, 3)）