### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト (TCPRGOS-W (J)) で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

設定後は接続機器を再起動し、設定を有効にしてください。

##### 手順

1. パソコンのラダーソフトを起動します。

2. [ツール]メニューから[レジスタエディタ]を選択します。
   [レジスタデータ] ウィンドウが表示されます。

3. レジスタを以下のように設定します。レジスタ列の[HEX]をダブルクリックして表示された[データ変更]ダイアログボックスで、設定値を入力してください。

レジスタ | 設定値 | 設定内容
--- | --- | ---
D12E | 0000h | 通信速度(9600bps)
D12F | 0000h | ホスト通信モード

MEMO

- 次の項目は固定です。

設定情報 | 値
--- | ---
通信方式 | RS-422/485 (2wire)
データ長 | 8 bit
パリティ | なし
ストップビット | 2 bit

MEMO

- TCminiシリーズでRS-422/485（2 線式）通信を行うには次のバージョン以降のCPUが必要です。
  TC9-00 (バージョン: TCmini LT9CU00A0)