### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト(STEP 7 BASIC)で行います。詳細は

接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. プロジェクトを作成し、使用するリンクI/Fを設定します。

3. 設定したリンクI/Fを選択します。

4. [Properties]タブの[PROFIBUS address]で次のように設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   Address | 2

5. [Network view]タブをクリックし、設定したリンクI/Fに接続されているネットワークを選択します。

6. [Properties]タブの[Network settings]で次のように設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   Highest PROFIBUS address | 31
   Transmission speed | 187.5 kbps
   Profile | DP

7. [Properties]タブの[Bus parameters]で通信速度に合わせて設定を変更します。

   設定項目 | 187.5 kbps | 19200 bps | 9600bps
   --- | --- | --- | ---
   Tslot_Init | 415 | 100 | 変更なし
   Max Tsdr | 400 | 60
   Min Tsdr | 20 | 22
   Tset | 12 | 1
   Tqui | 0 | 0
   Gap factor | 5 | 10
   Retry limit | 2 | 1
   Ttr | 5888 | 34304

8. プロジェクトを保存し、接続機器に転送します。

MEMO

- IPCを使用する場合、クロックの同期化はサポートされていません。BLUEでの[スレーブとしてクロック同期する]の設定は無視されます。