### 接続機器の設定(EH-ETH)

通信設定はEthernetユニットにウェブブラウザでアクセスして行います。
接続機器の環境設定にはラダーソフト(Control Editor)を使用します。

詳細はEH-ETHのマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトの[I/O割付]を使用してEthernetユニットをCPUユニットに割り付けます。

2. Ethernetユニットのディップスイッチ1と6をONし、電源をONします。Ethernetユニットにアクセスするためのテンポラリアドレス(192.168.0.4)が設定されます。

ビットNo.※1 | 動作モード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | イーサネット情報設定モード

※1IPアドレスの第4オクテットの設定には、ビットNo.3～No.8を使用します。IPアドレスは第3オクテットまでは192.168.0に固定されています。

3. パソコンのEthernetポートとEH-ETHのEthernetポートをLANケーブルで接続します。(HUB経由で接続するか、またはクロスケーブルで直接接続します。)

4. ウェブブラウザのアドレス入力ボックスに「http://192.168.0.4/」と入力し、Ethernetユニットへアクセスします。

重要:

- アクセスするには、パソコンのIPアドレスの第3オクテットまでを192.168.0に設定する必要があります。(192.168.0.10など)

5. 表示される画面のメニューフレームから[IP Address]を選択し、IPアドレスを設定します。

6. 同様に、メニューフレームから[Task Code]を選択し、[Port No.]と[Protocol]を設定します。
また、IP Address、[Port No.]、[Protocol]の設定値は、表示器側と同じにしてください。

7. 接続機器の電源をOFFにします。すべてのディップスイッチをOFFにした後で、接続機器の電源をONにします。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一のネットワークでは一意のIPアドレスを設定してください。

MEMO

- 表示器と接続する際には、EH-ETHとSOFTWARE VER.06以降が必要です。(バージョン番号はEH-ETH本体のラベルを確認してください。)